Farsímanet
Munurinn á 3G, 4G og 5G[footnoteRef:1] liggur í netþjónustunni og gagnamagnshraðanum sem er mun meiri í 5G en í 4G og 3G. Hér er stutt samantekt á hverri kynslóð farsímanets. [1:  	Stafurinn G stendur fyrir Generation, eða kynslóðina af kerfinu og því hærri sem talan er því nýrra er kerfið. Þannig er farsímanetið öflugra eftir því sem talan hækkar.] 

3G (þriðja kynslóðin)
Kom fram í kringum 2001–2003
Hraði
Nokkrir megabitar á sekúndu (Mbps)[footnoteRef:2] [2:  	Megabitar á sekúndu. Þetta er mælieining fyrir gagnaflutningshraða á neti. Einn megabiti er 1.000.000 bitar. 
MBps (megabæti á sekúndu), þ.e. 1 bæti = 8 bitar.] 

Biðtími
Nokkrar tugir millisekúndna
Notað til að vafra á netinu, senda tölvupósta, einfalt myndsímtal
Tækni
UMTS[footnoteRef:3], HSPA[footnoteRef:4] [3:  	Universal Mobile Telecommunications System (alþjóðlegt farsímakerfi). Þetta er 3G farsímatæknistaðall sem kom á eftir GSM. UMTS býður upp á betri gagnaflutningsgetu en eldri kerfi.]  [4:  	High Speed Packet Access (hraðvirkur pakkamiðlaður aðgangur). Uppfærsla á UMTS (3G) sem eykur gagnaflutningshraða bæði niður og upp. HSPA nær yfir bæði HSDPA (niðurhalið) og HSUPA (upphalið).] 

4G (fjórða kynslóðin)
Kom fram í kringum 2009–2010
Hraði
Oft á bilinu 20–100 Mbps, stundum meira
Biðtími
Um 30–50 millisekúndur
Notað til
Straumspilun (t.d. Netflix, YouTube), online leikir, vídeósímtöl
Tækni
LTE (Long Term Evolution)[footnoteRef:5] [5:  	Long Term Evolution. Langtímaþróun.] 

5G (fimmta kynslóðin)
Byrjaði að dreifast 2019 og áfram
Hraði
Getur náð mörgum gígabitum á sekúndu (GBps)
Töf 
1–10 millisekúndur (mjög lítil)
Notað til
Rauntímasamskipta, sjálfkeyrandi bíla, snjallborga, iðnaðarlausna o.fl.
Tækni
Notar m.a. Millimeter Waves[footnoteRef:6] og Beamforming[footnoteRef:7] [6:  	Millimetrabylgjur (mmWave). Þetta eru rafsegulbylgjur með mjög háa tíðni (30–300 GHz) og stuttar bylgjulengdir (1–10 mm). Notaðar í 5G til að ná miklum hraða, en hafa styttra drægni og þurfa beina sjónlínu.]  [7:  	Beamfoorming: Geislunarmótun eða miðlun geisla. Tækni sem beinist sendingu rafsegulbylgna (t.d. Wi-Fi eða 5G) nákvæmlega að ákveðinni átt eða tæki í stað þess að senda í allar áttir. Þetta eykur styrk og nákvæmni sambandssins.] 

